Descripción de Áreas:
	Espacio
	Área (m2)

	Sala, desayunador, cocina
	14.99

	Habitación planta baja
	8.12

	Baño planta baja
	3.45

	Habitación planta alta
	8.12

	Baño planta baja
	3.64

	Lavandería 
	1.27

	Piso exterior planta baja
	35.75

	Balcón planta alta
	20.49

	Depósito interno planta baja
	0.84

	Escaleras
	5.35


						       102.02 mts2

General Descriptions:
• The ceramic to be used in this project will be provided by the owner, chosen by the architect and installed by the contractor.
• All accessories and sanitary devices will be American Standard.
• All the wood to be used must be guapinol on the outside and male cedar on the inside, ensuring that it is free of knots and twists.
• All wood to be used should be dry and seasoned; One coat of sealer and two coats of matte lacquer will be applied. (natural finish).
• Granite top – Dallas White in kitchen and bathroom furniture.
• Kitchen cabinets and floating bathroom furniture made of 18mm anti-humidity melamine.
For the walls:
• Concrete block wall, plastered and fine finish. Color and type of paint to be chosen by designer.
• Ceramic veneer to be chosen by the architect. In shower 1.8o high, rest of the bathroom 1.50 high.
• Light “Dry Wall” type wall.
For floors:
• Matte porcelain, color and size to be chosen by the designer.
• Non-slip ceramic, color and size to be chosen by the designer.
Ceiling:
• Flat internal false ceiling, where indicated it will be in accordance with the slope, made of regular gypsum, structure based on galvanized profiles, putty and sanded, apply 1 coat of base sealant and 2 coats of final finish. Apply top quality matte white 1000 paint.
• The ceiling in the eaves or bathroom will be made of gypsum MR - 1/2" flat, structure based on galvanized profiles, putty and sanded, apply paint color to be selected by the architect, apply 1 coat of base sealer and 2 coats of final finish. ., White color.
• Repellent and fine concrete slab.
• Exterior ceiling made of PVC sheets with internal metal structures. Color simulating wood recommended by the designer.
Doors and windows:
• Hardware and lock for exterior metal door will be top quality metal, stainless finish, etc. brand.
• Hardware and lock for the main door will be metallic, stainless steel finish, etc.
• Hardware and lock for doors in bedrooms will be metallic, stainless steel finish, etc.
• Hardware and lock for doors in bathrooms and cellar, will be metallic, stainless steel finish, brand etc.
• Hardware and lock for the closet sliding door will be top quality satin finish metal, brand (Stanley, Best Value or Yale). Install metal rail with roller on lintel, 1 pocket type handle, modern linear style.
• The frames will be installed plumb and to the line in the corresponding holes and screwed to lead spikes previously embedded in the walls.
• The finishes and locks to be used must be repeated on the hinges and other accessories that the doors will have.
• All wood to be used, if required, must be mahogany, royal cedar or pochote, ensuring that it is free of knots and twists.

• All wood to be used must be dry and cured, a coat of sealer and two coats of matte lacquer (natural finish) will be applied.
• The finishes of both wood and window accessories, if used, must be the same as those of the doors.
Luminary:
• LED type lighting will be used throughout the house.
• The entire installation will be properly polarized in accordance with the code.
• The minimum conductor size will be #12 AWG with THHN thermoplastic insulation for 600 volts. The minimum pipe diameter will be ½”.
• All electrical systems must be grounded as indicated in the one-line diagram on the plans. The impedance to ground should not exceed 5 (five) ohms.
• All metal or plastic register boxes that are exposed to the elements must be of the special NEMA 3R outdoor type. All outlet boxes for luminaires and devices for general use will be 4” x 4” and 1 ½” deep, and must be provided with a plastic lid with a rise of no less than ¼”. The plaster tops must be left with a final or fine coating of the architectural finish. Outlet boxes for special devices will not be smaller than 5” x 5” and 2” deep, and must be provided with a blind cover.
• Switches and outlets will be placed at a uniform height as a general rule.
• All measurements are from the finished floor level to the centers of the outlet boxes.
• All conduit for the electrical system except where specified or otherwise will be PVC schedule h with accessories of the same material, such as unions, long radius elbows, connectors (male adapters), etc.
• All system grounds must be connected to the general ground of the measurement module.
• The thermomagnetic switches (breakers) of the outlet circuits in bathrooms, garages, outdoor areas, kitchen and laundry, will be of the "GFCI ground fault" type.
Drinking and waste water systems:
• The sewage and ventilation system will be made of PVC sdr-41 with DWV type accessories. Heating of the
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Descripciones Generales:
· La cerámica a utilizarse en este proyecto será proporcionada por el propietario, elegidos por el arquitecto e instalado por el contratista.
· Todos los accesorios y artefactos sanitarios serán de la American Standard.
· Toda la madera a utilizarse deberá ser guapinol en el exterior y cedro macho en el interior procurando sea libre de nudos y torceduras.
· Toda la madera a utilizarse debería estar seca y curada; se le aplicara una mano de sellador y dos manos de laca mate. (acabado natural).
· Top de granito – Blanco dallas en cocina y muebles de baño.
· Gabinetes de cocina y muebles flotantes de baño elaborados de melamina antihumedad 18mm.
Para las paredes:
· Pared de bloques de concreto, acabado repellado y fino. Color y tipo de pintura a escoger por diseñador.
· Enchape cerámico a escoger por el arquitecto. En ducha 1.8o de altura, resto del baño 1.50 de altura.
· Pared liviana tipo "Dry Wall”.
Para pisos:
· Porcelanato mate, color y tamaño a escoger por el diseñador.
· Cerámica antiderrapante, color y tamaño a escoger por el diseñador.
Cielo raso:
· Cielo falso interno plano, donde se indique será conforme pendiente, de gypsum regular, estructura a base de perfiles galvanizados, enmasillado y lijado, aplicar 1 mano de sellador base y 2 manos de acabado final. Aplicar pintura color blanco 1000 mate de primera calidad.
· El cielo en alero o baño será de gypsum MR - 1/2" plano, estructura a base de perfiles galvanizados, enmasillado y lijado, aplicar pintura color a seleccionar por el arquitecto, aplicar 1 mano de sellador base y 2 manos de acabado final., color blanco.
· Losa de concreto repello y fino.
· Cielo raso exterior de láminas de PVC con estructuras metálicas internas. Color simulando madera recomendado por el diseñador.
Puertas y ventanas:
· Herraje y cerradura para puerta metálica exterior serán metálicas de primera calidad acabado inoxidable, marca etc.
· Herraje y cerradura para puerta principal serán metálicas, acabado acero inoxidable, marca etc. 
· Herraje y cerradura para puertas en dormitorios serán metálicas, acabado acero inoxidable, marca etc. 
· Herraje y cerradura para puertas en baños y bodega, serán metálicas acabado acero inoxidable, marca etc. 
· Herraje y cerradura para puerta de corrediza en closet, serán metálicas de primera calidad acabado satinado, marca (Stanley, Best Value o Yale). Instalar riel metálico con rodillo sobre dintel, 1 jaladera tipo pocket, estilo lineal moderno.
· Los marcos se instalarán a plomo y a la línea en los correspondientes huecos y atornilladas a espiche de plomo previamente empotrados en las paredes.
· Los acabados y las cerraduras a usarse deberán repetirse en las bisagra y resto de accesorios que llevaran las puertas.
· Toda la madera a utilizarse en caso de que se requiera, deberá ser caoba, cedro real o pochote, procurando sea libre de nudos y torceduras.

· Toda la madera a usarse deberá estar seca y curada, se le aplicará una mano de sellador y dos manos de laca mate (acabado natural).
· Los acabados tanto en madera como en accesorios de ventanas en caso de usarse deberán ser iguales a los de puertas.
Luminaria:
· Se utilizará luminaria tipo LED en toda la casa.
· Toda la instalación será debidamente polarizada de acuerdo con el código.
· El calibre mínimo del conductor será #12 AWG con aislamiento termoplástico THHN para 600 voltios. El diámetro mínimo de tubería será de ½”.
· Se deberá aterrizar todos los sistemas eléctricos según se indique en el diagrama unifilar en los planos. La impedancia a tierra no deberá exceder de 5 (cinco) ohmios.
· Toda la caja de registro metálica o plástica que este expuesta a la intemperie, deberá ser del tipo especial para intemperie nema 3r. Toda caja de salida para luminarias y dispositivos de uso general será de 4” x 4” y 1 ½” de profundidad, deberán estar provistas con tapa de repello con un levante no menor de ¼”. Las tapas de repello deberán quedar con un repello final o fino del acabado arquitectónico. Las cajas de salida para dispositivos especiales no serán menores de 5” x 5” y 2” de profundidad, deberán estar provistas con tapa ciega. 
· Los apagadores y toma corrientes serán colocados a una altura uniforme como regla general.
· Todas las medidas se entienden del nivel de piso terminado a los centros de las cajas de salida.
· Toda canalización para el sistema eléctrico excepto donde se especifique o contrario será PVC cédula h con accesorios del mismo material, como uniones, codos radios largos, conectores (adaptadores machos), etc.
· Todas las tierras del sistema deberán conectarse a la tierra general del módulo de medición.
· Los interruptores termomagnéticos (breakers) de los circuitos de tomacorrientes en cuartos de baños, garajes, áreas exteriores, cocina y lavandería, serán del tipo "falla a tierra GFCI".
Sistemas de agua potable y residual:
· El sistema de aguas negras y ventilación será de PVC sdr-41 con accesorios tipo DWV. No se permitirá el calentamiento de los extremos de los tubos para ensancharlos y usarlo como acople entre tubos, úsense los acoples o camisas hechas por el fabricante.
· El sistema de agua potable será de plástico PVC SDR-13.5 para las tuberías de 13mm∅, SDR-17 para 18mm∅, los accesorios serán para presión.  Cuando en las líneas de tubería de PVC se deriven ramales expuestos a la intemperie o al maltrato físico, estos se efectuarán con tubería de hierro galvanizado cedula 40 y accesorios de hierro galvanizado.
· Cada casa se entrega con el medidor de agua potable instalado.
Sistema solar:
· Sistema solar off grid con capacidad instalada de 7.36 KWp, potencia nominal 8Kw conectado con los siguientes compo-nentes: 1 Inversor Hibrido Growatt SPF 8000T DVM-MPV, 16 Paneles Solares PEIMAR OR6H460M 460W, 1 Combiner BOX, 3 Baterías de Litio Growatt HOPE 4.8L-C1 de 100 Ah, 1 Interruptor de seguridad de 250A para Banco de baterías, 1 Transferencia Manual de 3 posiciones y 1 Datalogger.
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